|  |
| --- |
| **Объявление №29** |
| КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу медицинские изделия на 2023год:ЛОТ: ИМН

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| п/п |  |
| 1 | Транскутанный билирубинометр | Прибор для неинвазивного измерения уровня билирубина у новорожденных, использующий верхнюю часть уха пациента (ладьевидную ямку) как участок измерения.Метод измерения основан на измерении трансмиссии света. Цвет кожи: все цвета кожиДиапазон измерения: 0 -20 мг/дл, 0-340 мкмоль/лКорреляция: r=0.90Воспроизводимость результатов: ±0.7 мг/дл или ±12 мкмоль/л Точность: ±1.5 мг/дл, ±26 мкмоль/л за % 66 времени или 1 стандартное отклонениеПрибор:Размеры: 57мм х 150мм х 23ммВес (включая аккумуляторную батарею): 160 г (5.64 унции)Устройство для считывания штрих-кодов (2D): естьДисплей: цветной сенсорный экран.Клавиатура: сенсорнаяЯзык интерфейса: русифицирован Память: 40 тестовРаспечатка результатов: через внешний принтер, подключенный к компьютеру.Аккумуляторная батарея:Тип: литиево-ионная аккумуляторная батареяНапряжение: 3.7ВЕмкость: 1050 мА·чКоличество измерений на полностью заряженной батарее: 100 тестов (минимум).Ожидаемый срок службы батарей: 1 год (минимум)Время подзарядки (максимальное): 4 часаЗарядный стенд:Размеры: 80мм х 80мм х 67ммВес: 100 г.Источник света:Тип: Светодиоды зеленого и синего светаСрок службы: ˃ 200 000 измеренийНапряжение источника питания:На входе: 100-240В переменного тока, 50-60 Гц, 150 мАНа выходе: 5.5В, 1100 мАСоединение:Соединение с ПК: Разъем USBСоединение с МИС (HIS): Протокол HL7 через ПК (специальная программа)Условия хранения и эксплуатации:Рабочая температура: от 0оС до +40оСОтносительная влажность: от 30 % до 85%, без конденсации влагиТемпература хранения: от -10оС до +65оССтартовая комплектация: портативный прибор 1 шт., зарядный стенд 1 шт., источник электропитания с четырьмя адаптерами 1 шт., насадка для проверки калибровки 3 шт., CD диск с программным обеспечением, соединительный кабель с разъемом USB.Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.Сервисное обслуживание медицинской техники осуществляется:- сервисными службами производителя медицинской техники;- сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания согласно (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от  | шт | 1 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 4 200 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |

а

**Закупка Осуществляется в соответствии с Понаконечник гибкий р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика после подписания договоров
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP**

**Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).**

**Прием заявок начинается с 02.05.2023 г. 14:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 10 мая 2023г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
10 мая 2023г. в 15-00 часов, в кабинете государственных закупок**