|  |  |
| --- | --- |
| **Объявление №38** | |
| **ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложении по закупу следующих лекарственных средств и изделии медицинского назначение:** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| **1** | Облучатель бактерицидный настенно– потолочный (2-30-01) | Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение (настенное / потолочное): 90% - 440/558 м3/час; 95% - 342/435 м3/час, 99% - 223/284 м3/час, 99,9% - 148/189 м3/час. Габаритные размеры 82\*100\*928 мм, вес 3,35 кг. Исполнение настенно-потолочное. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Облучатель является медицинской техникой, поэтому обязательно наличие: регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Сертификат соответствия продукции казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК: наличие. СТ-KZ – наличие. | Шт | 2 | 29 500,00 | 59 000,00 |
| **2** | Термобокс 10 л | Материал исполнения: полипропилен. Стенки термобокса заполнены пенополиуретаном. Оснощение: ручка для удобной переноски, температурный датчик показывающий фактическую температуру внутри термобокса.  Размеры: Д:35хШ:24хВ:30см  Вес: 1,7 кг  Объем: 10 л  Толщина стенок: 3,5 см. | Шт | 60 | 49 200,00 | 2 952 000,00 |
| **3** | Термобокс 25 л | Материал исполнения: полипропилен. Стенки термобокса заполнены пенополиуретаном. Оснощение: ручка для удобной переноски, температурный датчик показывающий фактическую температуру внутри термобокса.  Размеры: Д:28хШ:39хВ:37см  Вес: 2,5 кг  Объем: 25 л  Толщина стенок: 2 см. | Шт | 40 | 83 600,00 | 3 344 000,00 |
| **4** | Термобокс 30 л | Материал исполнения: полипропилен. Стенки термобокса заполнены пенополиуретаном. Оснощение: ручки для удобной переноски, замочная система в виде пластиковой защелки, темпе ратурный датчик показывающий фактическую температуру внутри термобокса, не большая крышка для более эфективной работы термобокса.  Объем: 30 л  Толщина стенок: 3 см. | Шт | 5 | 90000,00 | 450 000,00 |
| **5** | Термобокс 40 л | Материал исполнения: полипропилен. Стенки термобокса заполнены пенополиуретаном. Оснощение: ручки для удобной переноски, замочная система в виде пластиковой защелки, темпе ратурный датчик показывающий фактическую температуру внутри термобокса, не большая крышка для более эфективной работы термобокса.  Размеры: Д:57хШ:38хВ:34см  Вес: 3,6 кг  Объем: 40 л  Толщина стенок: 3 см. | Шт | 5 | 108 600,00 | 543 000,00 |
| **5** | Хладагенты (аккумулятор холода) | Применяется для продукции глубокой заморозки от минус 30 °С до минус 10 °С(свежезамороженная плазма крови и т.д.), или в более широком температурном диапазоне минус 30 °С до 0 °С  Хладоэлементы МХД-2 замораживаются в морозильной камере при температуре не выше минус 30° | шт | 800 | 1600,00 | 1 280 000,00 |
| **6** | Ушные вкладыши для зонда LТ | Размер 3,5 мм (прозрачные)  Артикул 101037-100 ET-LT35 | Упковка | 1 | 105 138,00 | 105 138,00 |
| **7** | Ушные вкладыши для зонда LТ | Размер 3,8-7,2 мм (голубые), Артикул 101038-100 ET-LT 5Т | Упаковка | 1 | 105 138,00 | 105 138,00 |
| **8** | Ушные вкладыши для зонда LТ 8Т | размер. 8,0-11,0 мм (прозрачные) (100 шт. в упаковке),  Артикул 101311-100 ET-LT 8Т | Упаковка | 1 | 105 138,00 | 105 138,00 |
| **9** | Наконечники для зонда LT | Артикул 101014-10 PT-LT | Упаковка | 5 | 68040,00 | 340 200,00 |
| **10** | Акустические фильтры для зонда LT | Артикул 100187 | Упаковка | 4 | 89100,00 | 356 400,00 |
| **11** | Наконечники PT-S для зонда EP-DP | Белого цвета, для новорожденных и детей до 1 года. Артикул 100014 W – 10 PT-S | Упаковка | 5 | 64800,00 | 324 000,00 |
| **12** | Ушные вкладыши | Мягкие, размер 6-8 мм. 100 шт. Артикул 100840 – 100 ET-S11 | упаковка | 1 | 136 080,00 | 136 080,00 |
| **13** | Наконечники PT-S для зонда PТ-А | Прозрачные, для детей от 6-ти мес. и старше, а также взрослых.  Артикул 100013 – 10 PT-A | упаковка | 5 | 64800,00 | 324 000,00 |
| **14** | Аптечка метери и ребенка «Счастливая Семья» | Вложения аптечек утверждены приказом МЗ РК №666 от 29.08.2017Перечень вложений: руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземляре; буклет; Национальный календарь прививок в одном экземляре; водный термометр ((1 штука); медицинский термометр (1 штука); стерильный бинт (1 штука); слизеотсос для носовых путей (1 штука); крем детский (1 штука); мыло детское (1 штука); антисептик для рук (1 штука); оральные регидратационные соли - 2 упаковки; стерильная вата, 200 грамм. | Шт | 2500 | 2900,00 | 7 250 000,00 |
| **15** | Пробная оправа для подбора очков | предназначена для измерения (определения) положения главных сечений астигматических и призматических пробных линз и для установки пробных очковых линз других элементов набора пробных очковых линз при подборе корригирующих очков методом субъективной пробы и ряда других офтальмологических исследований.  Количество установочных мест для обойм с пробными очковыми линзами 4 пары  Диапазон регулировки расстояний от вертикальной оси симметрии оправы (переносья) до осей левого и правого линзодержателей от 25 до 41мм. Цена деления шкалы 1 мм. Диапазон измерения градусной циферблатной шкалы (шкалы по Табо) ± 180°. Цена деления градусной циферблатной шкалы 5°. Габаритный размер 185х195х110 мм. Масса 75 г. | Шт | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| **Итого:** | | | | | | **17 774 094,00** |

**Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.  
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336  
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336  
Срок поставки: по заявке заказчика до 31.12.2024г .**

**Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP**

**Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара   
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).**

**Прием заявок начинается с 27.03.2024 г . в 10:00 часов  
Окончательный срок подачи документов: 03 апреля 2024 г. до 10-00 часов.  
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:  
03 апреля 2024 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.**