|  |  |
| --- | --- |
| **Объявление №66** | |
| **ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом тендерной документации (далее – тендер закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначение на 2024 год:** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** |  | **Ед изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **сумма** |
| **1** | **Телемедицинский комплекс** | Удаленная диагностика и выписывание назначений − Проведение телеконсультаций − Удобная идентификация пациентов − Широкий спектр медицинских возможностей − Мобильность и компактность − Прочность и надежность. Процессор Intel Core i7-1185G7E Оперативная память DDR4 SODIMM 16 Гб Операционная система Windows® 10 и Windows® 11 Жесткий диск SSD SSD Nvme 250Gg (500Гб / 1Tб) Беспроводная связь Wifi 802.11 b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.0 Материал изготовления Пластик ПММА/АБС, рама из нержавеющей стали 304/316, клавиатура из закаленного стекла Экран 21.5 дюйма Разрешение 1920 x 1080 пикселей Мультисенсорный 10-точечный, проекционноемкостный Размеры Ш 640 мм x В 1550 мм x Г 700 мм. Камера - Камера с дистанционным управлением, оптический/цифровой zoom - 30x 2; Стетоскоп - Подключение: разъем 3,5 мм Встроенная звуковая карта или звуковая карта USB. Диапазон частот: 14-1400 Гц; Ручная камера - Подключение Wifi, видеодатчик с улучшенным разрешением 16 мегапикселей. Автофокус; Отоскоп - USB-подключение, автофокус, оптоволоконная камера, система холодного освещения на основе светодиодов; Дермаскоп - Подключение wifi, видеодатчик 16MPx, автофокус и светодиодная система освещения; ЭКГ - Подключение Bluetooth, одномоментное получение 4- отведений ЭКГ за 15 секунд; Экограф - Используется в области флебологии, брюшной полости, грудной клетки, сердца, мышц и т.д. Диапазон частот от 2 до 14 МГц: B, B+B, 4B, B+M, M, CFM, PDI, DPDI, PWD, B+PWD. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.  Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;  - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | шт | 1 | 19 756 100,00 | 19 756 100,00 |
|  |  | **Итого** | | | | **19 756 100,00** |

**Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.  
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336  
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336  
Срок поставки: по заявке заказчика до 31.12.2024г.**

**Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP**

**Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара   
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).**

**Прием заявок начинается с 23.09.2024 г. в 10:00 часов  
Окончательный срок подачи документов: 14 октября 2024 г. до 10-00 часов.  
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:  
 14 октября 2024 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.**